Esecuzione: Prefabbricati – Scavi per bussole eseguiti con macchine operatrici per movimento terra	
Cantiere: 	
Attività e
mezzi in uso	Possibili rischi connessi	Misure di sicurezza
a carico dell’impresa	Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori	
Escavatore con benna.
Escavatore con martellone.
Autocarro.

Manovre diverse ed escavazioni. 	Investimento.	Predisporre vie di transito per i mezzi di trasporto.
Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori. 
Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.
	Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	

 	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
	All’occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	
 	Ribaltamento dei  mezzi.	I percorsi devono avere pendenza trasversale adeguata.	I mezzi meccanici non devono superare le zone delimitate.
	
	Proiezione di pietre o di terra.	Vietare la presenza di persone nelle vicinanze del martellone.
	Mantenersi a distanza di sicurezza.	
Lavori eseguiti all’esterno 
dello scavo.	Caduta delle persone dai bordi dello scavo.
	Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul ciglio degli scavi (1). 
	Per scendere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare le scale (2).	
Lavori eseguiti sul fondo dello scavo.	Caduta di materiali nello scavo.	Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimità dei cigli dello scavo (3).
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di protezione individuale (caschi e calzature di sicurezza).  
	Non accumulare terreno o materiali in prossimità dei cigli dello scavo.

Usare i dispositivi di protezione individuale.
	
Avvertenze	1)	Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
2)	Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno.
3)	Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

Ove esistano linee aeree elettriche, mantenersi a distanza di sicurezza.
Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.

Verificare l’eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.).