Esecuzione: Prefabbricati – Modifica del ponteggio e posa di pannelli di facciata	
Cantiere: 	
Attività e
mezzi in uso	Possibili rischi connessi	Misure di sicurezza
a carico dell’impresa	Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori	
Modifica del 
ponteggio.
Attrezzi manuali.

	Contatti con gli attrezzi.
	Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
	Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.
Vincolare gli utensili onde impedirne la caduta.	
Ponteggio fisso.

Modifiche al ponteggio.	Caduta di persone dall’alto.	Per l’arretramento o lo smontaggio degli elementi d’ostacolo, fornire le cinture di sicurezza indicando i punti d’attacco della fune di trattenuta.
Far predisporre sugli impalcati del ponteggio i parapetti verso il fabbricato.	Indossare le cinture di sicurezza fornite ed attenersi alle indicazioni ricevute.	
	Movimentazione manuale dei 
carichi (elementi metallici e tavole da ponte).	Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione dei carichi siano rispettate.	Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	
Autocarro. 
Autocarro con braccio idraulico. Autogru.

Manovre.	Investimento.	Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica.
Segnalare la zona interessata all’ope-razione.
Non consentire l’utilizzo dei mezzi a personale non qualificato.	Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
	
	Ribaltamento dei mezzi.	I percorsi devono essere sgombri e piani.	Prestare attenzione ai percorsi ed alle zone di stazionamento.	
Scarico, 
sollevamento e posizionamento dei pannelli.	Caduta di materiale dall’alto.	Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di protezione individuale (casco) con relative informazioni all’uso.
Segnalare la zona interessata all’ope-razione.	Le imbracature devono essere eseguite correttamente.
Nel sollevamento dei materiali seguire le norme di sicurezza esposte.
Usare i dispositivi di protezione individuale.	
	Schiacciamenti.

Urti.

Colpi.	Nelle operazioni di scarico degli elementi impartire precise indicazioni e verificarne l’applicazione durante l’operazione.
Nelle operazioni di sollevamento e posizionamento impartire chiare e dettagliate spiegazioni sui sistemi di sgancio dell’elemento sollevato (ad esempio utilizzare le apposite aste, usare le scale a mano dotate di ganci e indossare la cintura di sicurezza).

Indicare i punti di attacco delle funi di trattenuta delle cinture di sicurezza.

	Nella guida dell’elemento in sospensione usare sistemi che consentano di operare a distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.).
Per staccare l’elemento dai ganci di sollevamento procedere attenendosi scrupolosamente alle disposizioni ricevute.
Non staccare l’elemento dai ganci di sollevamento sino a che non ne sia garantita la stabilità.

Fissaggio dei pannelli 
prefabbricati.
Attrezzi manuali.

	Contatto con gli attrezzi.
	Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
	Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.
Vincolare gli utensili onde impedirne la caduta.
	
Lavorazioni dall’interno:
scale a mano 
e doppie.
Trabattelli.

	Caduta di 
persone dall’alto.	Verificare la regolarità nelle scale doppie, del dispositivo che impedisce l’apertura della scala oltre il limite di sicurezza.

Il trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore da portare a conoscenza dei lavoratori. Vigilare affinché i trabattelli siano correttamente allestiti, utilizzati ed attivati i blocchi delle ruote.
	La scala deve poggiare su base stabile e piana.
La scala doppia deve essere usata completamente aperta.
Non spostare il trabattello con persone o materiale sopra o su superfici non solide e regolari.
	
Utensili elettrici.

Trapanazioni, adattamenti, centratura dei riscontri.

	Elettrico.	Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 

Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.

L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.

I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.
	Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica.

Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.	
	Contatto con i pannelli.	Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature antinfortunistiche) con le relative istruzioni all’uso.

Fornire adatti utensili per la centratura dei riscontri.
	Usare idonei dispositivi di protezione individuale.

Usare gli utensili forniti per la centratura dei riscontri.	
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei pannelli per le sistemazioni 
definitive o per gli stoccaggi.
	Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione dei carichi siano rispettate. 
	Attenersi alle istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei pannelli.

Per pannelli pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.